Rad. Corr. Syst. error para Syst. perp 6b/6a 6b/6a 0.806 0.803 0.775 0.775 0.92 0.921 1.062 1.06 0.962 0.968 0.984 0.984 1.002 1.002 0.997 0.999 1.002 1.001 0.997 0.999 0.991 0.993 0.987 0.992 1.007 1.003 0.999 0.999 0.999 0.999 1.011 1.006 1.029 1.007 1.031 1.004 1.004 1 1.007 1 0.998 0.998 1.021 1.009 1.022 1.002 0.987 1 0.984 1 0.985 1 0.989 1 0.992 1