11.000"

7.000"

.625"

.135"

.197"

.197"

.625"

.197"

1/8 o-rings

3/32 o-rings

1/8 o-rings

1/8 o-rings

1/4-20 clearance holes

PCBs are .062 in thickness u cathode Kapton

v cathode Kapton anode pcb

Gas inlet

Gas inlet

.062" HV connector

SIDE 1 View

HV conn

HV conn v cathode pcb u cathode pcb anode pcb

1.500"

3.900"

7.000"

R. Wojcik Detector Meisters Hall D test chamber V4 5/9/03

1.250"

1.250"

Resistor, capacitor

2.000"

Gas inlet Gas inlet (other side)

R. Wojcik Detector Meisters Hall D test chamber V4 5/9/03

11.000"

7.000"

.625"

.135"

.197"

.197"

.625"

.197"

1/8 o-rings

3/32 o-rings

1/8 o-rings

1/8 o-rings

1/4-20 clearance holes

PCBs are .062 in thickness u cathode Kapton

v cathode Kapton anode pcb

SIDE 2 View

.079"